П Р И К А З

 Федеральной службы по экологическому,

 технологическому и атомному надзору

 от 16 ноября 2011 г. N 641

 О внесении изменений в требования к ведению государственного

 реестра опасных производственных объектов в части присвоения

 наименований опасным производственным объектам для целей

 регистрации в государственном реестре опасных производственных

 объектов, утвержденные приказом Федеральной службы

 по экологическому, технологическому и атомному надзору

 от 7 апреля 2011 г. N 168

 Зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2011 г.

 Регистрационный N 22806

 В соответствии с постановлением Правительства Российской

Федерации от 29 октября 2010 г. N 870 "Об утверждении технического

регламента о безопасности сетей газораспределения и

газопотребления" (Собрание законодательства Российской Федерации,

2010, N 45, ст. 5853; 2011, N 26, ст. 3819) и в частичное

изменение приказа Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору от 7 апреля 2011 г. N 168

"Об утверждении требований к ведению государственного реестра

опасных производственных объектов в части присвоения наименований

опасным производственным объектам для целей регистрации в

государственном реестре опасных производственных объектов"

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации

3 августа 2011 г., регистрационный N 21545; Бюллетень нормативных

актов федеральных органов исполнительной власти, 2011, N 37)

приказываю:

 Внести в требования к ведению государственного реестра

опасных производственных объектов в части присвоения наименований

опасным производственным объектам для целей регистрации в

государственном реестре опасных производственных объектов,

утвержденные указанным приказом, прилагаемые изменения.

 Руководитель Н.Г.Кутьин

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Приложение

 И З М Е Н Е Н И Я,

 которые вносятся в требования к ведению государственного

 реестра опасных производственных объектов в части присвоения

 наименований опасным производственным объектам для целей

 регистрации в государственном реестре опасных производственных

 объектов, утвержденные приказом Федеральной службы по

 экологическому, технологическому и атомному надзору

 от 7 апреля 2011 г. N 168

 1. В позиции "Участок подготовки строительного сырья<1>"

подраздела 2.4 "Опасные производственные объекты добычи и

переработки сырья строительных материалов" раздела 2 "Опасные

производственные объекты горнорудной и нерудной промышленности":

 графу "Признаки опасности" дополнить цифрами ", 2.2, 2.3";

 графу "Особенности идентификации" после слов "ведения горных

работ" дополнить словами ", работ по обогащению".

 2. Позицию "Подземное хранилище газа<10>" раздела 4 "Опасные

производственные объекты нефтегазодобывающего комплекса"

исключить.

 3. Раздел 5 "Опасные производственные объекты магистрального

трубопроводного транспорта<13>" после позиции "Парк резервуарный

магистрального продуктопровода, нефтепровода, аммиакопровода"

дополнить позицией следующего содержания:

|----------|----------|-----|----------------|--------------------|

|Подземное | 2.1, 2.2 | 3.1 |Контур |Идентифицируется по |

|хранилище | | |распространения |признаку хранения, |

|газа<13> | | |газовой залежи |использования и |

| | | | |трансортирования |

| | | | |опасных веществ |

|----------|----------|-----|----------------|--------------------|

 сноску 13 изложить в следующей редакции:

 "<13> В составе: фонда скважин, газопроводов подземного

хранилища газа, установки подготовки газа подземного хранилища

газа, компрессорной станции, установок буровых и установок для

ремонта скважин.".

 4. Сноски 11, 12, 13 считать, соответственно, сносками 10,

11, 12.

 5. Графу "Особенности идентификации" позиции "Площадка цеха

(участка, установки) производства<16>" раздела 7 "Опасные

производственные объекты химической, нефтехимической и

нефтеперерабатывающей промышленности, а также других

взрывопожароопасных и вредных производств<15>" после слов "по

признаку использования, " дополнить словом "получения,".

 6. В разделе 11 "Опасные производственные объекты

газоснабжения":

 в сноске 29 к позиции "Сеть газопотребления (название

организации или ее отдельной территории)<29>" слово "подводящие"

заменить словом "наружные";

 в сноске 30 к позиции "Система теплоснабжения<30>" слова

"подводящие и внутренние системы газоснабжения" заменить словами

"наружные и внутренние газопроводы".

 7. В разделе 12 "Опасные производственные объекты тепло- и

электроэнергетики, другие опасные производственные объекты,

использующие оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа

или при температуре нагрева воды более 115°С":

 в графе "Особенности идентификации" позиции "Площадка хранения

мазутного топлива" слово "наличия" заменить словами "по признаку

хранения и использования";

 в графе "Наименование объекта" слова "Площадка

трансформаторной подстанции (с учетом емкостей резервного

трансформаторного масла)" исключить.

 8. Графу "Тип объекта" позиции "Цех по производству проката"

подраздела 13.1.2 "Производства стали и проката" раздела 13

"Опасные производственные объекты металлургической промышленности"

дополнить цифрами ", 3.3".

 9. В позиции "Площадка лифтового хозяйства<52>" раздела 15

"Опасные производственные объекты, использующие стационарно

установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги

и фуникулеры":

 графу "Наименование объекта (именной код объекта)" изложить в

следующей редакции:

 "Площадки лифтов, платформ подъемных для инвалидов,

эскалаторов<52>";

 графу "Особенности идентификации" изложить в следующей

редакции:

 "Идентифицируются по признаку использования лифтов, платформ

подъемных для инвалидов, эскалаторов".

 10. Сноску 52 раздела 15 "Опасные производственные объекты,

использующие стационарно установленные грузоподъемные механизмы,

эскалаторы, канатные дороги и фуникулеры" изложить в следующей

редакции:

 "<52> В составе объекта учитываются все площадки лифтов,

платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов, расположенные в

административных, больничных, гостиничных и иных зданиях, не

относящихся к жилищному фонду.".

 11. Примечание к требованиям к ведению государственного

реестра опасных производственных объектов в части присвоения

наименований опасным производственным объектам для целей

регистрации в государственном реестре опасных производственных

объектов, утвержденным указанным приказом, изложить в следующей

редакции:

"Примечания:

 Настоящие требования не распространяются на объекты розничной

торговли.

 Числовые коды, указанные в графе "Признаки опасности",

соответствуют следующим признакам отнесения к категории опасных

производственных объектов:

 2.1 - получение, использование, переработка, образование,

хранение, транспортирование, уничтожение опасных веществ, указанных

в приложении 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности

опасных производственных объектов";

 2.2 - использование оборудования, работающего под давлением

более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°С;

 2.3 - использование стационарно установленных грузоподъемных

механизмов, эскалаторов, канатных дорог, фуникулеров;

 2.4 - получение расплавов черных и цветных металлов и сплавов

на основе этих расплавов;

 2.5 - ведение горных работ, работ по обогащению полезных

ископаемых, а также работ в подземных условиях.

 Числовые коды, указанные в графе "Тип объекта", соответствуют

следующим типам опасных производственных объектов:

 3.1 - объект с опасными веществами в количестве, равном или

превышающем количество, установленное приложением 2 к Федеральному

закону "О промышленной безопасности опасных производственных

объектов";

 3.2 - объект с опасными веществами в количестве, меньшем

предельного количества, установленного приложением 2 к Федеральному

закону "О промышленной безопасности опасных производственных

объектов";

 3.3 - объект, не относящийся к объектам типа 3.1 и 3.2, но

обладающий признаками опасности (2.1 - 2.5).".

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_